**Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ предназначен для использования в помещениях потребителей газа в качестве запорного элемента трубопроводных магистралей с рабочей средой в виде природного газа с рабочим давлением до 0,005 МПа (0,05 кгс/см²).**Взвод клапана запорного с электромагнитным управлением газового КЗЭУГ осуществляется вручную. В составе электромагнитного клапана имеется датчик состояния (типа «открыт/закрыт»).

**Основные технические данные:**  
— Амплитуда импульса управляющего сигнала для закрытия клапана: от 24 до 42 В;  
— Диапазон условного давления:  
      — для клапанов НД: до 0,1 (1) МПа (кгс/см²);  
      — для клапанов СД: до 0,4 (4) МПа (кгс/см²);  
— Время срабатывания клапана: не более 1 с.;  
— Класс герметичности затвора: А;  
— Вид корпуса клапана: литой;  
— Материал корпуса клапана: латунь;  
— Способ присоединения к трубопроводу: муфтовый;

**Клапан устанавливается на горизонтальном или вертикальном участке трубы.**

Компания ЦИТ-Плюс производит газовые запорные клапаны с различными параметрами условного прохода, для подключения к трубопроводам любого диаметра – от 15 до 50 мм. В ассортименте нашей компании представлены комплектующие следующих типов:

— газовый запорный клапан КЗЭУГ-15;

— газовый запорный клапан КЗЭУГ-20;

— газовый запорный клапан КЗЭУГ-25;

— газовый запорный клапан КЗЭУГ-32;

— газовый запорный клапан КЗЭУГ-40;

— газовый запорный клапан КЗЭУГ-50.

Технические характеристики клапанов КЗЭУГ различного диаметра представлены в таблице ниже. На данной странице вы также можете скачать руководства по эксплуатации и схемы подключения запорной аппаратуры производства ЦИТ-Плюс.

**Технические данные:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика** | **КЗЭУГ-15** | **КЗЭУГ-20** | **КЗЭУГ-25** |
| **Условный проход, мм** | **15** | **20** | **25** |
| **Габаритные размеры, мм** | **не более 50х32х150** | **не более 58х38х155** | **не более 68х44х160** |
| **Масса, кг** | **не более 0,5** | **не более 0,6** | **не более 0,7** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика** | **КЗЭУГ-32** | **КЗЭУГ-40** | **КЗЭУГ-50** |
| **Условный проход, мм** | **32** | **40** | **50** |
| **Габаритные размеры, мм** | **не более 72х55х190** | **не более 83х63х200** | **не более 94х70х220** |
| **Масса, кг** | **не более 1,1** | **не более 1,25** | **не более 1,7** |